

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.05.2023 | № | 1019 |

г. Грязовец

**Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод**

**для абонентов централизованных систем водоотведения**

**Грязовецкого муниципального округа**

На основании Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

**Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованных систем водоотведения Грязовецкого муниципального округа в соответствии с приложениями № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 26.12.2017 № 561 «Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованных систем водоотведения Грязовецкого муниципального района»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 22.01.2018 № 18 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 26 декабря 2017 г. № 561 «Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованных систем водоотведения Грязовецкого муниципального района»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 29.01.2021 № 31 «О внесении изменений в постановление администрации района от 26 декабря 2017 г. № 561 «Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованных систем водоотведения Грязовецкого муниципального района».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Грязовецкого муниципального округа Крутикову Л.Н.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и вступает в силу со дня его подписания.

Глава Грязовецкого муниципального округа С.А.Фёкличев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 12.05.2023 № 1019

**Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованных систем водоотведения Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование загрязняющих веществ | Содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах, г/куб.м | |
| сброс через септики (выпуск № 15, № 12, № 19) | сброс через КОС (выпуск № 13,  № 18) |
| 1 | Взвешенные вещества | 10,0 | 105,0 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 | 150,0 |
| 3 | Аммоний-ион | 0,5 | 1,3 |
| 4 | Нитрит-ион | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Нитрат-ион | 40,0 | 40,0 |
| 6 | Хлориды | 300,0 | 300,0 |
| 7 | Сульфаты | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Фосфаты(Р0 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,8 |
| 10 | СПАВ | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Растворенный кислород | 4-6 | |
| 12 | Минерализация | Не более 1000 | |
| 13 | Температура | Превышение не более +50С | |
| 14 | Водородный показатель (рH) | 6,5 - 8,5 | |
| 15 | Плавающие примеси (вещества) | Не допускаются | |
| 16 | Токсичность воды | Сточные воды не должны оказывать острого токсичного действия на тест объекта | |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 12.05.2023 № 1019

**Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованных систем водоотведения Вохтожского, Сидоровского территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование вещества | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 20,2 |
| 2 | БПКполн | 3,8 |
| 3 | Аммоний-ион | 0,8 |
| 4 | Нитрит-анион | 0,09 |
| 5 | Нитрат-анион | 43,5 |
| 6 | Хлорид-анион | 315,8 |
| 7 | Сульфат-анион | 142,9 |
| 8 | Фосфат-ион (по Р) | 0,4 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,09 |
| 10 | АСПАВ | 0,1 |
| 11 | Фенол | 0,009 |
| 12 | Формальдегид | 0,02 |
| 13 | Метанол | 0,2 |
| 14 | Танниды | 13,3 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 12.05.2023 № 1019

**Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованных систем водоотведения Комьянского, Перцевского, Ростиловского, Юровского территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы водоотведения,  г./куб. м. |
| 1 | Взвешенные вещества | 100,0 |
| 2 | БПК полн. | 150,0 |
| 3 | Аммоний-ион | 0,5 |
| 4 | Нитрит-ион | 0,08 |
| 5 | Нитрат-ион | 40,0 |
| 6 | Хлориды | 300,0 |
| 7 | Сульфаты | 100,0 |
| 8 | Фосфаты (Р0) | 0,2 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,05 |
| 10 | СПАВ | 0,5 |
| 11 | Железо | 0,1 |
| 12 | Растворенный кислород | 4-6 |
| 13 | Минерализация | Не более 1000 |
| 14 | Температура | Превышение не более+50С |
| 15 | Водородный показатель (рH) | 6,5-8,5 |
| 16 | Плавающие примеси (вещества) | Не допускаются |
| 17 | Токсичность воды | Сточные воды не должны оказывать острого токсичного действия на тест объекта |